# Starta verktyg – 10028

Aktiv signal som startar verktyget (åtdragning är standard operationsläge). Så snart signalen blir inaktiv måste verktyget stoppas. Används i kombination med signalen Välj lossning – 10029.

Namn i SoftPLC: START_DRIVE_CONTINIOUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT