# Étalonner un outil via un STa6000 ou STpad

## Raccordement du STa6000/STpad

Le STa6000/STpad peut être raccordé au coffret de deux façons :

- Raccordement du STa6000

Connexion | Observations
--- | ---
Port COM | Raccorder l’adaptateur série USB Atlas Copco sur le port USB du coffret en utilisant un câble série ACTA. Raccorder le STa6000 à l’adaptateur série en utilisant un câble USB.
Port Ethernet | Brancher le câble Ethernet entre le STa6000 et le port Ethernet usine du coffret, ou le réseau de l'usine.

- Raccorder le STpad

Connexion | Observations
--- | ---
Port COM | Raccorder le STpad au port COM du coffret en utilisant le câble série ACTA.
Port Ethernet | Brancher le câble Ethernet entre le STa6000 et le port Ethernet usine du coffret, ou le réseau de l'usine.

## Exécuter l’Étalonnage QA via le Sta6000 ou STpad

1. S'assurer que l'outil est raccordé et affecté à un poste de travail virtuel sur le coffret.

   Les programmes de serrage unique ne peuvent pas être utilisés à des fins d’étalonnage. S'assurer de sélectionner un programme en lot.

2. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Outil et sélectionner Étalonnage QA sur le panneau gauche. Régler ensuite l’Étalonnage QA sur Marche.

3. Sélectionner le poste de travail virtuel auquel est raccordé l’outil à étalonner et sélectionner le type de raccord à utiliser (TCP du port COM).

   Remarque : le port de communication par défaut est 4561

4. Raccorder le STa6000/STpad au coffret et sélectionner le bon poste de travail virtuel.

5. Démarrer l’étalonnage du STa6000/STpad.

   Le STa6000/STpad demande des informations sur le coffret, y compris des informations sur l’outil et le programme de serrage.

6. Effectuer le serrage. Lorsque le dispositif d'étalonnage détecte un serrage, il demande le résultat du serrage du coffret.

7. Répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que tous les serrages du lot aient été effectués.

   Une fois terminé, le STa6000/STpad crée un rapport et calcule une nouvelle valeur d’étalonnage pour l’outil.

8. Sélectionner Enregistrer dans le STa6000/STpad pour envoyer la nouvelle valeur d’étalonnage au coffret qui, à son tour, l’écrit dans l’outil.

Au cours de l'étalonnage, en cas de modification du programme de serrage ou de mise à jour de la séquence/du lot, l'étalonnage sera annulé.

Il n’existe aucune limite de taille de lot utilisée à des fins d’étalonnage. Cependant, le STa6000 ne peut afficher que deux chiffres pour la taille du lot. Par conséquent, le compteur du STa6000 affichera 00 pour 100.

Une fois l'étalonnage terminé, effectuer un serrage pour vérifier que les nouvelles valeurs sont correctes.