# Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet

Hopparningen av en mekatronisk nyckel till en styrenhet görs annorlunda än andra trådlösa verktyg, och kräver att en MWRKit ansluts till styrenheten. Se produktanvisningar för mer detaljerad information.

Innan du påbörjar hopparningsprocessen:

- Kontrollera att till virtuella stationer finns tillgängliga.

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i styrenheten.

- Kontrollera att det finns tillgängliga hopparningsplatser (6 för Bluetooth)

- Kontrollera vilken radiokanal som ska användas

- Kontrollera hur verktyget sätts i hopparningsläge. Se motsvarande dokumentation för verktyget som ska paras ihop eller följ anvisningarna nedan.

- Om möjligt, se till att du har en klar siktlinje mellan verktyg och styrenhet.

- Kontrollera att inga andra verktyg paras ihop med styrenheten samtidigt.

1. Aktivera Bluetooth på styrenheten genom att gå till fliken Inställningar och välja Trådlös till vänster och därefter gå till Bluetooth-fönstret. Dra omkopplaren Aktiverad till På.

2. Ställ in radiokanalen som ska användas med det trådlösa verktyget: Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Trådlös till vänster och gå sedan till Bluetooth -fönstret. Dra omkopplaren Aktiverad till På.

3. Gå tillbaka till startvyn och gå till fliken Verktyg. Välj sedan plus -ikonen i skärmens övre högra hörn för att starta hopparningen.

4. Sätt verktyget i hopparningsläge.

5. I dialogrutan Hopparning klickar du på Bluetooth för att starta hopparningsprocessen.

6. Hopparningsprocessen slutar med ett av följande resultat:

   - Hopparning klar: Verktyget har parats ihop med styrenheten på den valda kanalen.

   - Hopparning misslyckades: Detta kan bero på något av följande:

     - Inget verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att verktyget kan nås och är i hopparningsläge och välj sedan Stäng och försök igen.

     - Mer än ett verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att inga andra verktyg är i hopparningsläge och välj sedan Stäng och försök igen.

     - Hopparning pågår redan. Se till att ingen annan utför hopparningsprocessen på styrenheten. Välj sedan Stäng och försök igen.

     - Hopparning misslyckades. Välj Stäng och försök igen.