# Sélecteur ST

Le Sélecteur ST est un accessoire d’outil. Il est installé sur l'outil et connecté au bus d'accessoires d'outil. Il possède un afficheur, deux boutons d'entrée et des LED de sorties.

## Affichage

L'affichage présente une information à la fois et comporte quatre pages différentes qui peuvent être configurées pour afficher différents éléments prédéfinis sur chaque page.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Page 1 | Sélectionner dans la liste le message à afficher : Final torque (Couple final) Final angle (Angle final) Comptage des lots Lot restant E/S générique 1 E/S générique 2 E/S générique 3 E/S générique 4 E/S générique 5 E/S générique 6 E/S générique 7 E/S générique 8 E/S générique 9 E/S générique 10 Programme de serrage sélectionné ID de la séquence de lots sélectionnée Couple cible Couple cible/final | Néant
Page 2
Page 3
Page 4

## Temps de commutation

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Temps de commutation | Sélectionner la durée d'affichage d'un message, avant l’affichage du message suivant. | 1 s

## Boutons

Les deux boutons peuvent être configurés pour agir en fonction de l'information affichée et peuvent être utilisés pour accéder aux différents éléments de la liste.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Bouton gauche | Sélectionner une action à partir du menu contextuel. Les valeurs de paramètres disponibles sont : Arrêt, Prendre le précédent et Prendre le suivant | Prendre le précédent
Bouton droit | Sélectionner une action à partir du menu contextuel. Les valeurs de paramètres disponibles sont : Arrêt, Prendre le précédent et Prendre le suivant | Prendre le suivant

## LED d'état

Les DEL d'état peuvent être activées ou désactivées.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Résultat des témoins LED activé | Les valeurs de paramètres sont Marche et Arrêt | On (Marche)
Témoins LED complémentaires activés | Les valeurs de paramètres sont Marche et Arrêt | On (Marche)

Les LED de résultat sont rouges, vertes ou jaunes et donnent les mêmes informations que les LED principales de l'outil.

Les LED complémentaires peuvent indiquer Lot OK et Séquence de lots OK. Ces deux LED sont éteintes lors du passage au serrage suivant.