# 締め付けプログラム

締め付けプログラムを選択すると、ジョイントへのクランプ力（またはプレロード）をかける方法が選択できます。異なるジョイントでは、必要なクランプ力をかけ、不要なサービス中の影響を最小限に抑える方法について異なる戦略が必要です。POWER FOCUS 8には最大1,000の締め付けプログラムを保存できます。

- TurboTight 戦略により、手動プログラミングやクイックプログラミングを使用するオプションが可能になります。詳細情報についてはTurboTightの段落を参照してください。

- クイックステップ、2ステップ、3ステップの戦略により、ターゲットトルクかターゲット角度の値に向けて締め付けの選択が可能になります。

- 外部結果戦略は、OK締め付けが外部デジタル信号によって示される場合に使用されます。詳細については、「外部結果」の段落を参照してください。

すべての締め付けプログラムで、少なくともターゲットトルクまたはターゲット角度の値を設定することが必要です。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
戦略 | 使用可能な締め付けプログラム TurboTight: 追加の締め付け挙動はデフォルトとして使用されません。ターゲット値のみ使用されます。 クイックステップ: 最初の締め付け段階を追加して、プリロード散乱を低減します。 2 ステップ: さらに短期的な緩和効果に対処するために、最初と最終の締め付けステップ間にポーズを追加します。 3 ステップ: 定義済みの第 1 トルク値まで締め付け、次にネジを緩めてすぐに目標トルクまたは目標角度に締め直します。 レンチ - 生産: STwrenchで使用する締め付け戦略。 レンチ - 品質: STwrenchによる締め付けの品質テストで使用する戦略。 回転: 指定した速度と角度でスピンドルを回転します。 外部結果：測定されたトルク / 角度の代わりに、所定の締め付け結果を示します。 マルチステップ: 制限とモニターを使用する、複数の構成可能なステップで構成される締め付け戦略です。 | TurboTight
ターゲットの種類 | 最終ステップのターゲット値の種類を定義します。 ターゲットトルク：最終ステップを実行するときの締め付けは、指定されたターゲット値を目指します。 ターゲット角度：最終ステップを実行するときの締め付けは、指定されたターゲット値を目指します。 |
目標トルク | 最終ステップの締め付けの目標トルクを定義します。 |
目標角度 | 締め付けまたは最終ステップのターゲット角度を定義します。 |
ターゲット速度 | 手動での最終ステップのツール速度設定またはデフォルト速度の使用を有効にします。 自動：ツール最大速度に基づいて計算する値を使用します。 手動：ツール速度を手動で指定します。 | 自動
<手動> | 締め付け時または最終ステップ中のツール速度。 |

関連情報

- TurboTight
- 目標トルク制限

本セクション内

- TurboTight
- クイックステップ
- 2 ステップ
- 3 ステップ
- STwrench
- パルスツール戦略
- 回転
- 外部結果
- 締め付けプログラムとエラー報告の検証
- 締め付けプログラムツール互換性テーブル