# Configurar el apriete sincronizado

La configuración de Sync Reference y de todos los Sync Members se debe completar antes de la configuración del hardware.

## Configurar Sync Reference

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Controlador y seleccione Apriete sincronizado en el panel izquierdo.

2. En la ventana Apriete sincronizado y seleccione el icono de los puntos suspensivos junto a No sync.

   Aparece la ventana Modo de apriete sincronizado.

3. Seleccione Sync Reference.

   Se cierra la ventana Modo de apriete sincronizado.

4. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración Sync Reference, que es una versión simplificada de la GUI PF8 normal.

## Habilitar el apriete sincronizado

El apriete sincronizado debe estar habilitado en el controlador Sync Reference y se puede hacer de dos maneras:

1. Cambie la señal E/S de Activar funcionamiento (10055) a Alta, o

2. En el controlador Sync Reference, vaya a la pestaña Configuraciones, seleccione Estación virtual general en el panel izquierdo y seleccione Editar para la configuración aplicable. A continuación, en la ventana Estaciones fijas, cambie Activar auto. a Siempre.

Si no se ha habilitado el apriete sincronizado, durante el tiempo de ejecución aparece un mensaje de error indicando «Imposible iniciar, señal de activación baja.»

## Configurar Sync Member

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Controlador y seleccione Apriete sincronizado en el panel izquierdo.

2. En la ventana Modo apriete sincronizado y seleccione el icono de los puntos suspensivos junto a No sync.

   Aparece la ventana Modo de apriete sincronizado.

3. Seleccione Sync Member.

   Se cierra la ventana Apriete sincronizado.

4. En la ventana Canal, ajuste el número de canal para el Sync Member. A continuación seleccione el canal apropiado para el Sync Member.

   Los números de canal de los Sync Members en la misma configuración deben ser únicos.

5. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración Sync Member, la cual solo mostrará el número de canal del Sync Member.

## Volver al modo PF8 normal (salir del apriete sincronizado)

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Controlador y seleccione Apriete sincronizado en el panel izquierdo.

2. En la ventana Apriete sincronizado y seleccione el icono de los puntos suspensivos junto a Sync Reference.

   Aparece la ventana Modo de apriete sincronizado.

3. Seleccione No Sync.

   Se cierra la ventana Modo de apriete sincronizado.

4. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración normal.