# Connecter des outils BCP / BCV-RE

Le processus pour connecter des outils BVC et BCP au coffret est légèrement différent par rapport à d’autres types d’outils.

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner les connexions BCP/BCV-RE.

2. Ajouter une nouvelle configuration de connexion BCP/BCV-RE en sélectionnant l’icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran.

3. Activer la configuration et saisir un nom dans le champ de nom.

4. Renseigner le port de l’appareil et l’appareil hôte de l’outil que vous souhaitez connecter dans les champs respectifs. Vous trouverez ces deux informations dans le Logiciel d’amorçage de l’outil.

L’outil est maintenant connecté au coffret. L’assigner à un Poste de travail virtuel afin de l’utiliser avec un programme de serrage.