# Configurer Serrage synchronisé

La configuration de la Référence de synchronisation et de tous les Membres de synchronisation doit être terminée avant la configuration matérielle.

## Configurer la Référence de synchronisation

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Coffret et sélectionner Serrage synchronisé sur le volet de gauche.

2. Dans la fenêtre Serrage synchronisé, sélectionner l’icône ellipse à côté de Pas de synchronisation.

   La fenêtre Mode Serrage synchronisé s'affiche.

3. Sélectionner Référence de synchronisation.

   La fenêtre Mode Serrage synchronisé se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration de la Référence de synchronisation, qui est une version simplifiée de l'IGU standard de PF8.

## Activer Serrage synchronisé

Le serrage synchronisé doit être activé sur le coffret Référence de synchronisation et il y a deux façons de le faire :

1. Régler Activer le signal E/S (10055) sur Élevé, ou

2. Dans le coffret de Référence de synchronisation, accéder à l'onglet Configurations, sélectionner Poste de travail virtuel général dans le volet de gauche puis Modifier pour la configuration applicable. Ensuite, dans la fenêtre Postes embarqués, réglerActiver automatiquement sur Toujours.

Si Serrage synchronisé n'a pas été activé, un message d'erreur apparaît au moment de l’exécution, indiquant « Démarrage impossible, signal d'activation bas. »

## Configurer le Membre de synchronisation

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Coffret et sélectionner Serrage synchronisé sur le volet de gauche.

2. Dans la fenêtre Mode Serrage synchronisé, sélectionner l’icône ellipse à côté de Pas de synchronisation.

   La fenêtre Mode Serrage synchronisé s'affiche.

3. Sélectionner Membre de synchronisation.

   La fenêtre Mode Serrage synchronisé se ferme.

4. Dans la fenêtre Canal, sélectionner le numéro de canal pour le Membre de synchronisation. Sélectionner ensuite le canal approprié pour le Membre de synchronisation.

   Les numéros de canaux des Membre de synchronisation doivent être uniques dans une même configuration.

5. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration de Membre de synchronisation, qui affichera uniquement le numéro de canal du Membre de synchronisation.

## Revenir au mode standard PF8 (quitter Serrage synchronisé)

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Coffret et sélectionner Serrage synchronisé sur le volet de gauche.

2. Dans la fenêtre Serrage synchronisé, sélectionner l’icône ellipse à côté de Référence de synchronisation.

   La fenêtre Mode Serrage synchronisé s'affiche.

3. Sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode Serrage synchronisé se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le coffret redémarrera sur la configuration standard.