# A – Apertar conforme o ângulo / Desapertar conforme o ângulo

A - Apertar conforme Ângulo / Desapertar conforme Ângulo

# DI - Executar até Entrada Digital

DI - Executar até a Entrada Digital

# Apertar conforme o DynaTork (DT)

DT - Apertar conforme o DynaTork

# E - Engatar

E- Engatar

# T - Apertar conforme o Torque / Desapertar conforme o Torque

T - Apertar conforme o torque

# WP - Produção da ferramenta

WP - Produção da ferramenta