# Wrench Production Rundown Stage Parameters (Parâmetros da Fase de Rundown de Torquímetro-Produção)

Os parâmetros exibidos estão disponíveis se for utilizada uma das estratégias da STwrench. Há várias combinações de estratégia. Alguns dos parâmetros estão disponíveis somente para determinadas estratégias e podem não ser visualizados em outras estratégias.

As regras de um parâmetro são verificadas automaticamente. Caso ocorra uma violação,uma luz de sinalização de erro é exibida ao lado dos parâmetros incorretos. Selecione a luz de sinalização de erro para exibir mais informações sobre o erro.

Alternar estratégias pode resultar na exibição da luz de sinalização de erro, o que significa que a combinação escolhida é inválida e precisa ser corrigida.

Para mais informações sobre a STwrench, veja o Guia de Usuário da STwrench (número de impressão 9836 4134 01).

Rundown concluído encontra-se na documentação da definido como Início de ciclo , ocorre quando começa o aperto.

Parâmetros da etapa de Rundown da STwrench
Nome do parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Velocidade de Rundown |  | 690 rpm
Torque de Rundown concluído | Definição do ponto de Rundown concluído | Depende da carga mínima do dispositivo SmartHead (em geral, 5% do torque nominal) em Nm
Tempo de incremento |  | 5000 ms