# C - Courant

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Cette restriction d'étape n'est pas prise en charge pour Power Focus XC.

Cette restriction vérifie le courant réel où le couple passe le déclenchement du couple. Si le courant actuel dépasse les limites, l'outil s'arrêtera immédiatement et le programme de serrage passera directement au prochain point de synchronisation ou à la fin du programme. Le résultat sera la première valeur crête ou basse, qui a fait que le dispositif de surveillance est NOK. En cas de OK, le résultat sera la dernière valeur de courant mesurée. Si le couple de déclenchement n'est jamais atteint pendant la restriction, cela se terminera par l'état OK.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Limite basse | Courant le plus faible acceptable.
Limite haute | Courant le plus haut acceptable.