# Configurazione serraggio sincronizzato (hardware)

Notare che si deve eseguire la configurazione software prima di configurare l'hardware per evitare potenziali conflitti.

Il serraggio sincronizzato consente di connettere vari POWER FOCUS 8 per eseguire i serraggi sincronizzati.

1. Verificare che ciascun controller sia stato configurato correttamente (per ulteriori informazioni vedere Configurazione serraggio sincronizzato).

2. Usare un cavo concatenato PF8 per collegare la porta COM B del riferimento sincronizzazione alla porta COM A del primo membro.

3. Usare un altro cavo concatenato PF8 per collegare la porta COM B del primo membro di sincronizzazione alla porta COM A del secondo membro; ripetere l'operazione per tutti i controller successivi.

   È possibile configurare un sistema di serraggio sincronizzato con al massimo 5 membri di sincronizzazione.

I controller devono essere interconnessi con un cavo Estop. Vedere Scenari di collegamento dell'arresto di emergenza.