# Consultar los resultados estadísticos

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Informes y seleccione Estadísticas en el panel izquierdo.

2. Introduzca los parámetros siguientes en la ventana Configuración de SPC: Número de subgrupos, Tamaño de subgrupo y Frecuencia.

3. Seleccione el icono más en la esquina superior derecha de la pantalla.
   La ventana Variable SPC muestra la nueva variable.
   Configure la nueva Variable SPC.

4. En la ventana SPC variable, seleccione Calcular.

5. Para mostrar los resultados estadísticos, seleccione la casilla Ver en la ventana Variable SPC.
   La casilla Vista muestra la fecha y la hora en los que se ha realizado los resultados estadísticos.
   Los resultados estadísticos se representan a través de un histograma, el gráfico Barra X-R y el gráfico Barra X-S.

   Una vez terminadas todos los cálculos en los resultados filtrados, se envían a la HMI web y ToolsTalk 2.
   Los resultados estadísticos se almacenan localmente en una carpeta Archivos temporales de Internet (no se guardan en el controlador).

   Los resultados estadísticos se puede consultar únicamente en la HMI web.

## Histograma

Un histograma es una serie de rectángulos, cada uno proporcional en ancho al rango de valores dentro de una categoría y proporcional en altura al número de muestras que se encuentran en la categoría. Una curva gaussiana sigue la tendencia de los rectángulos. Un histograma revela la cantidad de variación que presenta cualquier proceso.
El histograma es útil dado que enfatiza y aclara tendencias que no se pueden discernir fácilmente en las tablas.

## Gráfico Barra X-R

El gráfico de control Barra X-R muestra tanto el valor medio (Barra X) y el rango (R) de un subgrupo. Este es el tipo de gráfico de control más habitual que utiliza valores discretos o continuos. La parte XBar del gráfico muestra cualquier cambio en el valor medio del proceso, mientras que la parte R muestra cualquier cambio en la dispersión del proceso.
Este gráfico es particularmente útil dado que muestra cambios en el valor medio y la dispersión del proceso al mismo tiempo, lo que lo convierte en un método muy eficaz para comprobar anomalías en el proceso.

## Gráfico Barra X-S

El gráfico de control XBar-S muestra tanto el valor medio (XBar) y la desviación típica (S) de cada subgrupo.
El gráfico Barra X-S es idéntico al gráfico Barra X-S excepto que la R (rango) es sustituida por una S (desviación estándar).

## Valores estadísticos calculados

En la HMI web, los valores estadísticos calculados se representan en recuadros informativos bajo el histograma, el gráfico Barra X-R y el gráfico Barra X-S.

Los valores calculados dependen del gráfico en el que se leen.

Los valores estadísticos calculados son:

- Mín. = valor mínimo de todos los valores de muestra recopilados

- Máx. = valor máximo de todos los valores de muestra recopilados

- Media =

- Media+3Sigma = + 3*Desv. estándar

- Media-3Sigma = - 3*Desv. estándar

- Cp (en el gráfico XBar-R el valor se basa en el rango, y en el gráfico XBar-S el valor se basa en sigma)

- Cpk (en el gráfico XBar-R el valor se basa en el rango, y en el gráfico XBar-S el valor se basa en sigma)

- Línea central = en Rango parte y en Sigma parte

- Objetivo (si el valor objetivo de la supervisión está disponible)

- Desviación estándar = Desviación estándar total general = Desv. estándar