# Integrität

Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Steuerung auf, wählen Sie auf der linken Seite Hardware aus und wechseln Sie zum Fenster Integrität, um Informationen über Akkustatus und die Temperatur der verschiedenen Komponenten abzurufen.

## Akkustatus

Der im Frontpanel der Steuerung untergebrachte POWER FOCUS 8 Akku dient als Reserveversorgung für bestimmte Systemelemente, wie beispielsweise den Taktgeber. Der Status des Akkus wird einmal pro Tag und bei einem Neustart der Steuerung aktualisiert. Wenn der Akku fast vollständig entladen ist, wird eine Warnung (3011) angezeigt. Wenn diese Warnung angezeigt wird, ersetzen Sie den Akku so schnell wie möglich.

Der Status des Akkus wird im Fenster Integrität im Feld Akkustatus angezeigt.

## Temperatur der Steuergerätekomponenten

Die Temperatur der verschiedenen Steuergerätekomponenten wird vom POWER FOCUS 8 kontinuierlich überwacht. Bei den unterstützten Temperatureinheiten handelt es sich um Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F), wobei Grad Celsius der Standardeinheit entspricht. Sie können ohne Neustart der Steuerung zwischen den beiden Einheiten wechseln. Wenn die Temperatur einer kritischen Komponente die Höchsttemperatur überschreitet, wird die Antriebsstufe deaktiviert und eine Warnung (3010) eingeblendet. Die erneute Aktivierung der Antriebsstufe erfolgt, sobald die Temperatur der Komponente unter die Temperaturobergrenze fällt.

Die zuletzt gemessene Temperatur der einzelnen Komponenten wird zusammen mit dem Zeitstempel der Messung im Feld Steuerungstemperatur angezeigt, das Sie im Fenster Integrität finden. Es besteht die Möglichkeit, die Temperatur einer Komponente auch konstant in einer Grafikansicht zu überwachen.