# TensorPulse Lossningsparametrar

Lossningsparametrar
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Lossning aktiverad | Av: Lossning inaktiverad. På: Lossningen är aktiv och ytterligare parametrar kan konfigureras. | På
Detektionsmoment | Auto: Värdet ställs in baserat på verktygstyp och verktygets kapacitet. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Auto
Detektionsmoment | Minsta moment som behövs för att börja med lossning och få ett lossningsresultat. | 3,5 Nm
Urgängningsmoment | Auto: Värdet ställs in baserat på verktygstyp och verktygets kapacitet. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Auto
Urgängningsmoment | När momentet hamnar under Urgängningsmomentet anses lossningen vara OK. Eftersom skruvlängden kan variera är det inte möjligt för systemet att fastställa när skruven har gängats ur helt. Detta får operatören avgöra. | 1,75 Nm
Lossningsvarvtal | Lossningsvarvtal uppnås när Urgängningsmoment nås. Max: Värdet ställs in på maximalt. Manuellt:Värdet ställs in manuellt. | Max
Lossningsvarvtal | Visas om Lossningsvarvtal är inställt på Manuellt | 1 varv/minut