# Status do Ângulo Final - 31006

Este sinal mostra o status do ângulo final, que pode ser:

- OK - se o ângulo medido estiver dentro dos limites configurados no programa de aperto.

- HIGH (Alto) - se o ângulo medido for superior ao limite alto configurado no programa de aperto.

- LOW (Baixo) - se o ângulo medido for inferior ao limite baixo configurado no programa de aperto.

O valor do sinal Final Angle Status (Status de Ângulo Final) pode ser diferente, dependendo da configuração do sinal do Fieldbus.
Se o usuário selecionar o conversor de sinal, o sinal exibirá um dos valores a seguir:

- O - Status do Ângulo Final OK.

- H - Status do Ângulo Final Alto.

- L - Status do Ângulo Final Baixo.

Se nenhum filtro for aplicado, o sinal exibirá um dos valores a seguir:

- 1 - Status do Ângulo Final OK.

- 2 - Status do Ângulo Final Alto.

- L - Status do Ângulo Final Baixo.

Nome no SoftPLC: FINAL_ANGLE_STATUS

Conversor | Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Padrão | Estado | Inteiro | 2 | 8
StatusAsChar | Estado | Inteiro | 2 | 8

Para evitar a duplicidade de sinais, é possível definir Conversores de Valor.

Conversores são usados para suportar mais do que uma representação do mesmo sinal (por exemplo, Status de Ângulo e Torque podem ambos ser representados bit a bit ou como uma caractere de status).

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO