# Lösen aktiviert - 185

Lösen aktiviert ist ein Ausgangssignal, das aktiviert wird, wenn das Lösen nicht durch eines der folgenden Signale extern gesperrt wird:

- 20003 - Lösen sperren

- 20004 - Werkzeug sperren Aktiv hoch

- 20033 - Liniensteuerung sperren

- 20018 - Open Protocol sperren

- 20021 - Feldbus Lösen sperren

- 20041 - SoftSPS Lösen sperren

- 20061 - Werkzeug sperren Aktiv niedrig

Name in SoftSPS: LOOSENING_ENABLED

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Status | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: TRUE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: TRUE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: TRUE

- E/A-Erweiterung: TRUE