# Installation de licences sur le coffret

Remarque : les sources de licences sont limitées simultanément à 1 Serveur de licences (TT2) et 9 FMS Portables (dongles). Les licences sont soit installées via le serveur (ToolsTalk 2) ou via FMS Portable. Si la limite de sources de licences est atteinte, toutes les licences provenant d’une source doivent être supprimées du coffret afin de pouvoir ajouter des licences provenant d’une autre source.

Avant d'installer des licences via le serveur (ToolsTalk 2), assurez-vous que l'heure du coffret est synchronisée avec l'heure du serveur.

## Installation depuis le serveur

La distribution de licences par serveur se fait avec ToolsTalk 2. Veuillez vous reporter au manuel d’utilisation de ToolsTalk 2 pour les instructions sur l'installation de licences.

Le serveur de licences correct doit être configuré pour pouvoir installer des licences utilisant ToolsTalk 2.

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Réglages et sélectionner Connexions serveur sur le panneau gauche.

2. Dans la fenêtre Gestionnaire de licences Atlas Copco, régler sur Marche.

3. Saisir l'adresse IP correcte du Serveur-hôte (habituellement la même que l'adresse IP pour ToolsTalk 2) et le Port serveur.

4. Sélectionner Appliquer.

## Installation depuis FMS Portable (USB)

Le Système de gestion des fonctionnalités (FMS) utilise un périphérique FMS Portable spécial pour transférer des fonctionnalités depuis et vers un coffret. La clé USB contient à la fois une zone de mémoire à usage général et une zone de stockage sécurisé qui n'est accessible que par le Gestionnaire de licences dans un coffret. Les fonctionnalités achetées sont téléchargées depuis Atlas Copco vers la zone à usage général. La première fois que l'on insère le FMS Portable dans un coffret doté d'un Gestionnaire de licences, le fichier est détecté et décodé et les fonctionnalités sont transférées vers la zone de stockage sécurisé qui n'est accessible qu'à partir d'un Gestionnaire de licences.

Si vous avez une clé USB avec les licences installées dessus, exécutez les étapes suivantes pour les installer sur le coffret.

1. Insérer la clé USB dans le port USB du coffret.

   La fenêtre Gestion des licences USB s'ouvrira dans l'IGU. La colonne Pool affichera le total de licences de sur le coffret provenant de toutes les sources. La colonne Disponible sur FMS P affichera le nombre de licences disponibles sur ce dongle, tandis que la colonne Provenant de ce FMS P affichera le nombre de licences qui ont été déplacées sur ce FMS P en particulier.

2. Sélectionner la flèche de gauche à côté de la licence que vous souhaitez installer sur le coffret.

   Le nombre dans la colonne Disponible sur FMS P diminuera de 1 et le nombre dans la colonne Provenant de ce FMS P augmentera de 1.

L'utilisateur se verra notifier par des événements sur le coffret le début et la fin du transfert de licence.

## Synchronisation des licences

Les licences existantes téléchargées depuis le serveur sont vérifiées toutes les deux heures par rapport au serveur de licences. Si aucune réponse du serveur de licences n'est obtenue dans un délai de 14 jours, les licences concernées seront révoquées. L'utilisateur sera également averti lorsque les licences seront sur le point d'expirer. Lorsqu'une licence expire dans les 7 jours, l'utilisateur reçoit un avertissement toutes les deux heures. Si les licences ne sont pas renouvelées, elles expireront et les fonctions concernées ne seront plus disponibles.

Informations pertinentes

- Sources de licences
- Supprimer des licences du coffret