# 공구 유지관리

공구는 서비스 간격 번호를 저장하고 공구 유지보수 또는 서비스가 필요하기 전 얼마나 많은 조임이 수행될 수 있는지 계수합니다.

## 유지보수 알람 설정

1. 홈 보기에서 설정 탭으로 이동하고, 왼쪽 창에서 알람을 선택하세요.

2. 유지 관리 창에서, 서비스 표시자 알람을 켜짐으로 선택하세요.

3. 홈 보기로 돌아가서, 공구 탭으로 이동하여 알람을 설정할 공구를 선택하세요.

4. 유지 관리 창에서, 서비스 간격 텍스트 상자에 값을 입력하세요.

   서비스 간격은 10 000 배수로만 설정할 수 있습니다. 10 000 배수 이외 숫자는 10 000 배수에 근접하게 반올림됩니다.

   펄스 공구로 작업할 때, 조임 및 펄스 수에 대한 서비스 간격이 모두 설정됩니다. 먼저 도달한 간격이 알람을 울립니다.

유지보수 매개변수
필드 | 설명
--- | ---
마지막 서비스 | 마지막 서비스가 수행된 날짜 및 시간. 마지막 서비스 날짜는 수리 정비소에 설정되어 있습니다. 마지막 서비스 날짜는 서비스 카운트 재설정 버튼을 누르면 현재 날짜 및 시간으로 설정됩니다.
서비스 시 총 조임 횟수 | 처음 사용한 이후 공구에서 수행한 총 조임 횟수. 이 값은 서비스 시 사용 가능하고 다음 서비스를 받을 때까지 동일하게 유지됩니다.
남은 조임 횟수 | 서비스 간격에 도달할 때까지 남은 총 조임 횟수.
총 조임 수 | 공구의 총 수명 조임을 나타냅니다.
서비스 횟수 | 공구를 서비스한 총 횟수.
조임 서비스 표시자 | 경과된 서비스 간격의 백분율을 나타냅니다.
서비스 간격 | 두 서비스 이벤트 간에 수행해야 할 조임 횟수. 10000 배수로 설정할 수 있습니다.
서비스 시 총 펄스 | [펄스 공구 전용] 처음 사용한 이후 공구에서 수행한 총 펄스 횟수. 이 값은 서비스 시 사용 가능하고 다음 서비스를 받을 때까지 동일하게 유지됩니다.
남은 펄스 | [펄스 공구 전용] 서비스 간격에 도달할 때까지 남은 총 펄스 횟수.
서비스 간격 | [펄스 공구 전용] 두 서비스 이벤트 간에 수행해야 하는 펄스 횟수. 10000 배수로 설정할 수 있습니다.
서비스 카운터 재설정 | 남은 조임 횟수 카운터를 재설정하고 마지막 서비스 날짜를 현재 날짜로 설정합니다.
서비스 데이터 재설정 | [펄스 공구 전용] 남은 조임 횟수 카운터는 물론 오일 상태를 재설정하고 마지막 서비스 날짜를 현재 날짜로 설정합니다.