# 렌치 생산 런다운 단계 매개변수

ST렌치 전략 중 하나가 사용될 경우 표에 표시된 매개변수를 사용할 수 있습니다. 여러 개의 전략 조합이 있습니다. 일부 매개변수는 특정 전략에만 사용할 수 있고 다른 전략에서는 보이지 않을 수 없습니다.

매개변수 규칙이 자동으로 확인되었습니다. 위반이 발생하면, 오류 표시 가 잘못된 매개 변수 옆에 표시됩니다. 오류에 대한 자세한 정보를 표시하려면 커서를 오류 표시등에 놓아주세요.

전략 간에 전환을 하면 오류 표시등이 표시될 수 있습니다. 이는 선택한 조합이 무효하다는 표시이므로 수정해야 합니다.

STwrench에 대한 자세한 정보는 STwrench 사용자 안내서 (인쇄물 번호 9836 4134 01)를 참조해 주세요.

런다운 완료는 조임 단계가 시작될 때인 사이클 시작으로 정의된 ST렌치 문서에 있습니다.

ST렌치 런다운 단계에서의 매개변수
매개변수 이름 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
런다운 속도 |  | 690 rpm
런다운 완료 토크 | 런다운 완료 지점의 정의 | smarthead 최소부하에 따라 다름(보통 공칭 토크의 5%), Nm 단위
라체팅 시간 |  | 5000 ms