# Löseparameter Impuls-Einzelstufe

Löseparameter
Parametername | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Lösen aktiviert | Aus: Das Lösen ist deaktiviert. Am: Das Lösen ist aktiviert und es können weitere Parameter konfiguriert werden. | Ein
Erkennungsmoment | Auto: Der Wert wird auf Grundlage des Werkzeugtyps und der Werkzeugleistung eingestellt. Manuell: Der Wert wird manuell eingestellt. | Auto
Erkennungsmoment | Das zur Ausführung eines Lösevorgangs und zum Erhalt eines Löseergebnisses erforderliche Mindestdrehmoment. | 3,5 Nm
Anlaufmoment | Auto: Der Wert wird auf Grundlage des Werkzeugtyps und der Werkzeugleistung eingestellt. Manuell: Der Wert wird manuell eingestellt. | Auto
Anlaufmoment | Wenn das Drehmoment unter das Anlaufmoment fällt, wird der Lösevorgang als IO betrachtet. Je nach Abweichungen der Schraubenlänge kann das System vielleicht nicht bestimmen, wann die Schraube vollständig angelaufen ist. Dies muss der Bediener entscheiden. | 1,75 Nm
Lösedrehzahl | Die Lösedrehzahl wird erreicht, wenn das Anlaufmoment erreicht wurde. Max: Der Wert wird Maximum eingestellt. Manuell: Der Wert wird manuell eingestellt. | Max
Lösedrehzahl | Wird angezeigt, wenn Lösedrehzahl auf Manuell eingestellt ist. | 1 rpm