# 存储的结果

控制器会存储所执行的每次拧紧或拧松的结果。POWER FOCUS 8 的 IAM 最多可以存储 100,000 个带有曲线的结果。

## 显示存储的结果

1. 在主视图上，前往报告选项卡。在左窗格上自动选择结果。

2. 在结果窗口中，选择查看所有结果。
   结果列表显示以下信息：

   - 日期：执行拧紧的日期和时间。

   - 虚拟站点：执行拧紧所用的虚拟站点。

   - 拧紧程序：“拧紧程序”列显示“多步骤拧紧程序”名称或“批处序列”名称，后跟“批处序列”中的“拧紧程序”名称。

   - 结果：扭矩/角度结果。

   - 限值：“限值”列仅在用户设置“步骤监视器”或“步骤限制”或“程序监视器”或“程序限制”时显示数值。

     步骤监视器、步骤限制、程序监视器和程序限制适用于最终扭矩和最终角度。

   - 详情：拧紧/拧松结果详情。

   - 轨迹复选框：通过选中绘制图复选框，相应结果将显示在同步绘制图结果视图中。

在限值列中，最小值/最大值可能是红色的。
在这种情况下，红色值表示发生了以下任何情况：

- 测量值低于在多步骤程序中设置的最小值。

- 测量值高于在拧紧程序中设置的最大值。

## 显示和读取结果绘制图

1. 在主视图上，前往报告选项卡。在左窗格上自动选择结果。

2. 在结果窗口中，选择查看所有结果。
   结果列表显示在结果窗口中。

3. 选择必要的结果。
   拧紧曲线显示在曲线结果视图窗口中。

轨迹结果视图窗口将逐步显示拧紧寿命周期。
当拧紧为 NOK 时，曲线结果视图窗口将显示引发它的步骤监视器或步骤限制。
在绘制图图形上，导致步骤级别的 NOK 拧紧的步骤监视器或步骤限制显示为红色。

在曲线图的右上角，使用左箭头和右箭头浏览所选拧紧结果可用的不同曲线图。

下列轨迹图可用：

- 扭矩/时间

- 扭矩/角度

- 角度/时间

- 速度/时间

- 速度/角度

- 变化率/时间（将拧紧程序配置为进行变化率跟踪时）

- 变化率/角度（将拧紧程序配置为进行变化率跟踪时）

- 电流/时间

- 电流/角度

多步骤程序中每一步的开始由图中的垂直线指示。

在曲线图上，可以放大和缩小、移动曲线以及读取特定点的 x 轴和 y 轴值。
在曲线图的左下角，可选择加号图标 (+) 放大、减号图标 (-) 缩小，或正方形图标 (□) 将缩放水平重置回默认视图。

在曲线结果视图窗口的下部，选择一个步骤以打开包含详细步骤信息的弹出窗口。

此部分内容

- 查看同步后的轨迹