# Manutenzione dello strumento

L'utensile memorizza un certo numero di intervalli di manutenzione e conta i serraggi che è possibile eseguire prima di una manutenzione o una riparazione dell'utensile.

## Impostazione di un allarme di manutenzione

1. Nella vista Home, aprire la scheda Impostazioni e selezionare Allarmi nel pannello di sinistra.

2. Nella finestra Manutenzione, impostare Allarme indicatore manutenzione su On.

3. Tornare alla vista Home, aprire la scheda Utensile, quindi selezionare l'utensile per cui impostare l'allarme.

4. Nella finestra Manutenzione, inserire un valore nel casella di testo Intervallo di manutenzione.

   È possibile impostare gli intervalli di manutenzione solo su multipli di 10.000. I valori diversi dai multipli di 10.000 verranno arrotondati al multiplo di 10.000 più vicino.

   Quando si lavora con utensili a impulsi, vengono impostati anche gli intervalli di manutenzione per il numero di serraggi e impulsi. L'intervallo che viene raggiunto per primo attiverà l'allarme.

Parametri di manutenzione
Campo | Descrizione
--- | ---
Ultima manutenzione | Data e ora dell'ultima manutenzione. La data dell'ultima manutenzione è impostata nell'officina di riparazione. La Data dell'ultima manutenzione è impostata alla data e ora attuali quando viene premuto il tasto Ripristino conteggio manutenzione .
Serraggi totali alla manutenzione | Numero totale di serraggi eseguiti dallo strumento dal primo utilizzo. Questo valore è reso disponibile alla manutenzione e rimarrà lo stesso fino alla manutenzione successiva.
Serraggi rimanenti | Numero totale di serraggi rimasti fino al raggiungimento dell'intervallo di manutenzione.
Numero totale di serraggi | Indica il numero totale di serraggi dell'utensile nel corso della sua vita.
Numero di servizi | Il numero di volte in cui lo strumento è stato sottoposto a manutenzione.
Indicatore di servizio di serraggio | Indica la percentuale di intervallo di servizio esaurito.
Intervallo di manutenzione | Numero di serraggi da eseguire tra due eventi di manutenzione. Impostabile in multipli di 10 000.
Impulsi totali alla manutenzione | [solo utensili a impulsi] Numero totale di impulsi eseguiti dall'utensile dal primo utilizzo. Questo valore è reso disponibile alla manutenzione e rimarrà lo stesso fino alla manutenzione successiva.
Impulsi rimanenti | [solo utensili a impulsi] Numero totale di impulsi rimasti fino al raggiungimento dell'intervallo di manutenzione.
Intervallo di manutenzione | [solo utensili a impulsi] Numero di impulsi da eseguire tra due eventi di manutenzione. Impostabile in multipli di 10 000.
Ripristina contatore manutenzione | Ripristina il contatore dei Serraggi rimanenti e imposta la Data dell'ultima manutenzione alla data attuale.
Ripristino dati manutenzione | [solo utensili a impulsi] Ripristina il contatore di Serraggi rimanenti nonché lo stato dell'olio e imposta Data dell'ultima manutenzione alla data attuale.