# YM2 - Apertar conforme Limite de Escoamento: Método 2

Ferramentas
QST

Essa etapa funciona a ferramenta com a velocidade especificada no sentido do avanço até ser detectado o ponto de escoamento.

Buscar os inícios dos pontos de escoamento quando o torque alcançar Tt. A média do torque é calculada em graus Af. Esse procedimento é repetido N rs vezes.

A inclinação de referência é calculada por regressão linear ao longo dos pontos N rs . Depois disso, novos valores médios são continuamente calculados com os graus A f .

A inclinação real é calculada por regressão linear com os últimos pontos médios de N s . O ponto de escoamento é alcançado quando a inclinação é menor que a Py % da inclinação de referência.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque-alvo | Deve ser > 0.
Ângulo de filtro | Padrão: 1. Deve ser > 0.
Número de amostras | Padrão: 6. Deve ser >=4.
Número de amostras, referência | Padrão: 6. Deve ser >=4.
Porcentagem do limite de escoamento | Padrão: 90%. Deve ser >20%.
Velocidade | Padrão: 60 rpm. Deve ser > 0.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Rampa de velocidade | Se o tipo de rampa de velocidade for Manual, esse campo se abre. Padrão: 500 rpm/s.
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:

A | Acionador de Torque
B | Número de amostras, ref.
C | Rampa Real
D | Número de amostras
E | Rampas de Referência
F | Ângulo do filtro