# Configuração do Fieldbus

A seção Fieldbus é constituída de informações sobre o tipo de Fieldbus em uso. Essa peça depende do hardware e é somente para leitura. A seção Configuração com as definições gerais do Fieldbus em uso pode ser editada.

Nos controladores POWER FOCUS 8 o funciona somente se o módulo Anybus no interior for compatível. Somente módulos codificados com uma ID de Provedor exclusiva da Atlas Copco são compatíveis e eles só podem ser adquiridos da Atlas Copco. Se um módulo for adquirido da Atlas Copco, então ele tem a ID de Provedor correta.

Os módulos Anybus da Atlas Copco compatíveis com o POWER FOCUS 8 são os seguintes:

- M40 para Profibus (número do produto: 8436 0941 05)

- M40 para DeviceNet (número do produto: 8436 0941 10)

- M40 Porta 2 para EtherNet/IP (número do produto: 8436 0941 15)

- M40 Porta 2 para Profinet I/O (número do produto: 8436 0941 20)

- M40 para CC-Link (número do produto: 8436 0941 25)

- M40 para CC-Link IE (número do produto: 8436 0941 30)

O mapeamento do Fieldbus e a atribuição de mapas do Fieldbus a estações virtuais são realizados com o ToolsTalk. Para mais informações, consulte o manual de configuração do ToolsTalk.

Parâmetros do Fieldbus
Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Tipo de Fieldbus | Os Módulo compatíveis são: Profibus M40 DeviceNet M40 M40 Porta 2 para EtherNet/IP M40 Porta 2 para Profinet E/S M40 CC-Link M40 CC-Link IE | Nenhuma
Status da Conexão | Online: o módulo está conectado. Offline: o módulo está conectado. Provider ID mismatch (ID de Provedor): o módulo não foi adquirido da Atlas Copco e, por isso, não é compatível. | Off-line
Definido pela rede | Chave seletora de Ativo-Desativado. Determina como a comunicação do módulo Fieldbus é configurada. On (Ativo): Parâmetros de comunicação definidos automaticamente no módulo Fieldbus. Os parâmetros são determinados pela rede durante a conexão inicial com a estação na outra ponta. Off (Desativado): Os parâmetros de comunicação devem ser inseridos durante a configuração. | Desativado
Ler Handshake do resultado | Chave seletora de Ativo-Desativado. Quando em Ativo, a definição afetará todas as estações virtuais. O sinal de Ler Handshake do resultado deve ser mapeado na configuração do Fieldbus. Qualquer resultado gerado quando houver sem resultados para confirmação será imediatamente enviado ao PLC. Resultados para confirmação serão colocados em uma fila e, quando confirmados, serão excluídos e o próximo resultado na fila enviado. O tempo entre a exclusão do resultado e o próximo resultado na fila depende no tempo de ciclo do Fieldbus definido nas configurações gerais do Fieldbus. Se houver alterações na definição ou se o mapeamento do Fieldbus para a estação virtual for alterado, os resultados que ainda estiverem da fila serão liberados e não enviados ao PLC. | Desativado
Travar a ferramenta quando Fieldbus estiver offline | Chave seletora de Ativo-Desativado. Determina a ação realizada pelo controlador, caso o módulo Fieldbus perca a comunicação com o Fieldbus-mestre (SoftPLC). | Desativado
Sincronizar a tarefa selecionada | Chave seletora de Ativo-Desativado. Se ativada, a estrutura do Fieldbus deve ser ressincronizada nas alterações da tarefa | Desativado
Ordem de bytes em Dados Cíclicos | Selecionar a ordem de bytes a ser usada nos dados cíclicos: Definido pela rede Intel (pequeno) Motorola (grande) | Definido pela rede
Modo Estendido | Escolhe entre o modo de dados compatível com versões anteriores de 152 bytes e o modo de dados de 368 bytes. On (Ativo): Modo de dados de 368 bytes. Off (Desativado): Modo de dados de 152 bytes. | Desativado
Endereço do dispositivo | Especifica a compensação na área do PLC do primeiro byte em que deve ser gravada. Intervalo: 0 - 999 | 1

Nesta seção

- Criando uma Configuração Geral de Fieldbus