# 外部識別子 - 10045

外部識別子で送信された文字列は、VIN番号として結果に含まれます。タスク選択のためにフィールドバスから渡される識別子を最大で2個まで提供することが可能です。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_IDENTIFIER

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE