# 선택한 시퀀스 id - 84

선택한 배치 순서의 색인을 표시합니다.

SoftPLC의 이름: SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 정수 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 상태 | 정수 | 1 | 16

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 참

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓