# Installing Licenses on the Controller (Instalando Licenças no Controlador)

Observe que as fontes das licenças estão limitadas a um Servidor de Licenças (TT2) e nove FMSs Portáteis(dongles). As licenças são instaladas por meio do servidor (ToolsTalk 2) ou do FMS Portátil. Se for atingido o limite de fontes de licença, todas as licenças de um das fontes precisam ser removidas do controlador de modo a adicionar licenças de uma outra fonte.

Antes de instalar licenças por meio do servidor (ToolsTalk 2), confirme se o tempo do controlador está sincronizado com o tempo do servidor.

## Instalando a partir do Servidor.

A distribuição de licenças com base em servidor é realizado por meio do ToolsTalk 2. Consulte o Guia do Usuário do ToolsTalk 2 para instruções sobre como instalar licenças.

Para poder instalar processos usando o ToolsTalk 2, precisa ser configurado o servidor de licenças correto.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Server connections (Conexões do Servidor) no painel esquerdo.

2. Na janela Atlas Copco License Manager (Gerenciador de Licenças da Atlas Copco), defina a chave em On (Ativado).

3. Insira o endereço IP do host do Servidor (em geral, o mesmo endereço IP do ToolsTalk 2) e Porta do Servidor.

4. Selecione Apply (Aplicar).

## Instalando a partir de um FMS Portátil (USB)

O Sistema de Gerenciamento de Funcionalidade (FMS) utiliza um dispositivo especial FMS Portátil para transferir funcionalidades para um controlador ou a partir dele. A unidade flash USB é constituída de uma área de memória geral e uma área de armazenamento confiável que é acessível pelo Gerenciador de licenças em um controlador. Os itens do recurso comprado são baixados da Atlas Copco para a área de uso geral. A primeira vez em que o FMS Portátil é inserido em um controlador com um Gerenciador de licenças, o arquivo é detectado e decodificado e os itens do recurso são transferidos para a área de armazenamento confiável que somente é acessível a partir do Gerenciador de licenças.

Caso você tenha uma unidade USB com licenças instaladas, realize as seguintes etapas para instalá-las no controlador.

1. Insira a USB na porta USB:do controlador.

   A janela USB License Management (Gerenciamento de Licenças de USB) surgirá na GUI. A coluna Pool mostrará a contagem total de licenças no controlador provenientes de todas as fontes. A coluna Available on FMS P (Disponível no FMS P) mostra as licenças disponíveis neste dongle, enquanto a coluna From this FMS P (A partir deste FMS P) mostra o número de licenças que foram transferidas para este FMS P em particular.

2. Selecione a seta para a esquerda próximo à licença que você deseja instalar no controlador.

   O número disponível na coluna Available on FMS P (Disponível no FMS P) será diminuída de uma unidade e o número na coluna From this FMS P (A partir deste FMS P) será aumentado em uma unidade.

Serão apresentados ao usuário os eventos no controlador tanto do início como do fim das transferências de licença.

## Sincronização de licenças

Licenças existentes baixadas do servidor são verificadas de duas em duas horas em relação ao servidor de licenças. Caso não seja obtida nenhuma resposta do servidor de licenças dentro de 14 dias, as licenças afetadas serão revogadas. O usuário será também avisado quando as licenças estiverem para expirar. Quando uma licença está a sete dias do prazo de validade, será apresentado ao usuário um aviso de duas em duas horas. Caso as licenças não sejam renovadas, elas expirarão e as funções afetadas não estarão mais disponíveis.

Informações relevantes

- Fontes das Licenças
- Removing Licenses from the Controller (Removendo Licenças do Controlador)