# 렌치 생산 조임 단계 매개변수

ST렌치 전략 중 하나가 사용될 경우 표에 표시된 매개변수를 사용할 수 있습니다. 여러 개의 전략 조합이 있습니다. 일부 매개변수는 특정 전략에만 사용할 수 있고 다른 전략에서는 보이지 않을 수 없습니다.

매개변수 규칙이 자동으로 확인되었습니다. 위반이 발생하면, 오류 표시 가 잘못된 매개 변수 옆에 표시됩니다. 오류에 대한 자세한 정보를 표시하려면 커서를 오류 표시등에 놓아주세요.

전략 간에 전환을 하면 오류 표시등이 표시될 수 있습니다. 이는 선택한 조합이 무효하다는 표시이므로 수정해야 합니다.

STwrench에 대한 자세한 정보는 STwrench 사용자 안내서 (인쇄물 번호 9836 4134 01)를 참조해 주세요.

ST렌치 조임 단계에서의 매개변수
매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
제어 전략 |  | 매개변수 옵션은 다음과 같습니다. 토크/각도, 항복점, 풀기 및스너그 지점으로 PVT 보정. |
조기 토크 손실 탐지 시간 |  | 런다운 완료 시부터 프로그램은 토크의 증가와 함께 조임을 시작할 수 있습니다. 공구가 이 시간 프레임 내에서 토크 감소를 감지하면, 슬립 오프가 보고됩니다. 소켓이 나사 헤드에서 미끄러져 떨어지고, 측정된 토크가 설정에서 런다운 완료 미만으로 감소하면, 조임이 중단되고 조기 토크 손실이 보고됩니다. | 200 ms
목표 |  | 드롭다운 메뉴에서 대상을 선택해 주세요. 매개변수 옵션은 다음과 같습니다. 토크, 각도, 토크 또는 각도. | 토크
목표 토크 |  | 조임 단계에 대한 목표 토크를 정의합니다. | 0 Nm
토크 한계 | 목표 = 토크 | 스위치로 한 선택. 자동 또는 수동 위치. |
최소 토크 | 토크 한계 = 수동 | 하한에 대한 토크 값 | 0 Nm
최대 토크 | 토크 한계 = 수동 | 상한에 대한 토크 값 | 0 Nm
목표 각도 | 목표 = 각도 또는 목표 = 토크 또는 각도 | 조임 단계의 목표 각도를 정의합니다. | 0°
각도 한계 | 목표 = 각도 | 드롭다운 메뉴에서 선택. 매개변수 옵션은 다음과 같습니다. 자동 또는 수동. 최대 및 최소 각도 값은 선택할 수 있음 |
각도 한계 | 목표 = 토크 | 드롭다운 메뉴에서 선택. 매개변수 옵션은 다음과 같습니다. 꺼짐: 모니터링되는 각도 한계가 없습니다. 런다운 완료부터: 모니터링 창은 런다운 토크 완료에 도달했을 때 설정됩니다. 토크부터: 모니터링 창은 특정 토크 값에 도달했을 때 설정됩니다. |
최종 각도 모니터링 토크 |  | 각도 한계가 모니터링을 시작하는 토크 값 | 20 Nm
최소 각도 | 각도 한계 = 켜짐 또는 수동으로 | 각도 값 하한 | 324°
최대 각도 | 각도 한계 = 켜짐 또는 수동으로 | 각도 값 상한 | 396°
각도 검색 한계 | 각도 한계 = 수동으로 |  | 0
토크 측정 |  | 드롭다운 메뉴에서 선택. 매개변수 옵션은 다음과 같습니다. 최대 토크 값 최고 각에서의 값 |
목표보다 적은 최종 NOK |  | 스위치로 한 선택. 켜짐 또는 꺼짐 위치. | 꺼짐
볼트 제한 변경 |  |  | 50 Nm

추가 전략이 ‘렌치 - 생산’이고 PVT가 스너그 포인트로 보정되는 경우 ST렌치 조임 단계의 추가 매개변수가 제어 전략입니다.
매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
토크 보상점 | 토크 보상 = 켜짐 |  | 0°
PCT 거리 | 토크 보상 = 켜짐 |  | 360°
PVT 간격 | 토크 보상 = 켜짐 |  | 180°
지연 모니터링 | 토크 보상 = 켜짐 |  | 0°
최소 프리베일링 토크 | 토크 보상 = 켜짐 | 하한에 대한 토크 값 | 1 Nm
최대 프리베일링 토크 | 토크 보상 = 켜짐 | 상한에 대한 토크 값 | 20 Nm
보정 값 | 토크 보상 = 켜짐 | 드롭다운 메뉴에서 선택. 매개변수 옵션은 다음과 같습니다. 평균 토크 피크 토크 |