# 동기화 조임 설정하기 (하드웨어)

설정 충돌이 발생하지 않도록 하드웨어 설정이 완료되기 전에 소프트웨어 구성을 완료해야 한다는 점에 유의해 주세요.

동기화 조임을 통해 여러 POWER FOCUS 8을 연결하여 동기화 조임을 실행할 수 있습니다.

1. 각 컨트롤러가 올바르게 구성되었는지 확인해 주세요. (자세한 내용은, 동기화 조임 구성 참조)

2. PF8 데이지 체인 케이블을 사용하여, Sync 참조 Com 포트 B를 첫 번째 Sync 멤버의 Com 포트 A에 연결하세요.

3. 다른 PF8 데이지 체인 케이블을 사용하여 첫 번째 Sync 멤버의 Com 포트 B를 두 번째 Sync 멤버의 Com 포트 A에 연결합니다. 이후의 모든 컨트롤러에 대해 동일한 작업을 수행해 주세요.

   동기화 조임 시스템을 최대 5개의 Sync 멤버로 구성할 수 있습니다.

컨트롤러는 Estop 케이블로 상호 연결해야 합니다 EM(응급: Emergency) 정지 연결 시나리오를 참조하십시오.