# Paramètres de la phase d'approche TensorPulse

Pendant l'approche, l'outil peut être soit en rotation continue, s'il est doté d'un moteur à vitesse constante, soit en mode impulsion. La sélection est faite en fonction du couple prévu et des limites de couple indiquées dans la configuration.

Nom du paramètre | Condition | Description | Valeur par défaut
--- | --- | --- | ---
Approche à vitesse élevée |  | L'étape d'approche peut être réalisée à vitesse élevée afin de limiter au strict minimum le temps nécessaire tout en évitant un dépassement. Ceci s'opère en laissant l'outil tourner à une vitesse plus élevée pour une longueur de l'angle spécifique. Lorsque cet angle est atteint, l'outil passe à la vitesse inférieure spécifiée dans le paramètre Vitesse d'approche . Disponible uniquement pour les outils SRB. Les options de paramètres sont soit Marche ou Arrêt | Off (Arrêt)
Longueur |  | Angle définissant la section à vitesse élevée. Max. 99999° | 3600°
Vitesse |  | La Vitesse maxi. de l'outil doit être supérieure à la Vitesse d'approche (tr/min). | 690 tr/min
Vitesse d'approche |  | Sélectionné par les boutons radio. La vitesse de vissage libre peut être sélectionnée Automatiquement ou Manuellement. | Maxi.
Vitesse d'approche | Vitesse de vissage libre = Manuel | Définit la vitesse de l'outil lors du vissage libre. | 690 tr/min
Limites de couple d'approche |  | Les Limites de couple d'approche sont activées grâce à un commutateur. Arrêt : Les limites de couple d'approche sont désactivées. Marche : Les Limites de couple d'approche sont activées. | Off (Arrêt)
Décalage | Limites de couple d'approche = Marche | Décalage de l'angle avant le début de l'intervalle d'angle. | 0°
Longueur | Limites de couple d'approche = Marche | Angle définissant la section de limite de couple d'approche. | 360°
Torque min (couple mini.) | Limites de couple d'approche = Marche | Valeur de couple pour la limite inférieure de couple d'approche. | 0 Nm
Torque max (couple maxi.) | Limites de couple d'approche = Marche | Valeur de couple pour la limite supérieure de couple d'approche. | 4,75 Nm
Limites d'angle d'approche |  | Arrêt : Les limites d'angle d'approche sont désactivées. Depuis la gâchette : Les limites d'angle d'approche sont mises en Marche. Le système commence à surveiller l'angle de serrage dès que la gâchette de l'outil est pressée et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées. Depuis le couple : Les limites d'angle d'approche sont mises en Marche. Le système commence à surveiller l'angle de serrage à partir de la valeur de couple spécifiée et signale si les limites d'angle ne sont pas respectées. | Off (Arrêt)
Couple de surveillance de l'angle d'approche |  | Valeur de couple à partir de laquelle les Limites d'angle d'approche sont définies. | 0 Nm
Angle min (angle mini.) |  | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle à partir du point de démarrage. | 100°
Angle max (angle maxi.) |  | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle à partir du point de démarrage. | 5000°
Time min (temps mini.) | Visible si les limites d'angle d'approche = depuis la gâchette ou si les limites d'angle d'approche = depuis le couple | Durée minimale de l'étape. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Visible si les limites d'angle d'approche = depuis la gâchette ou si les limites d'angle d'approche = depuis le couple | Durée maximale de l'étape. | 5000 ms
Couple d'approche terminée |  | Définit la valeur de couple pour laquelle le point d'ajustement est atteint et pour laquelle le vissage libre est terminé. | 5 Nm