# Conectar herramientas BCP/BCV-RE

El proceso para conectar herramientas BCV y BCP al controlador es ligeramente diferente al del resto de tipos de herramienta.

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Ajustes y seleccione las conexiones BCP/BCV-RE.

2. Añada una configuración BCP/BCV-RE nueva seleccionando el icono más en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. Active la configuración e indique un nombre en el campo de nombre.

4. Complete Puerto de dispositivo y Host de dispositivo de la herramienta que desee conectar en los campos respectivos. Puede encontrar ambos documentos informativos en Loader Software de la herramienta.

La herramienta está conectada al controlador. Asígnela a una estación virtual para utilizarla con un programa de apriete.