# Trabalhando com a Aba Tightening (Aperto)

AVISO

Risco de ferimento

Uma alteração na configuração do programa de aperto pode causar torque, sentido de rotação ou velocidade inesperados no(s) sistema(s) onde o programa está sendo usado. Isso pode provocar ferimentos graves e/ou danos materiais.

- Verifique as configurações do programa de aperto depois de incluir um novo programa ou aplicar alterações em um programa existente.

As alterações feitas em programas de aperto em qualquer seção precisam ser ativamente aplicadas clicando-se no botão Apply (Aplicar) no canto inferior direito da GUI. Ou as alterações podem ser realizadas clicando-se no botão Undo (Desfazer) no mesmo local.

Ao navegar para fora da seção onde as alterações foram feitas (usando o botão Back (Voltar), Home (Página Inicial) ou Result (Resultado)), será apresentado um pop-up de aviso onde as alterações podem também ser aplicadas ou desfeitas. O usuário não pode prosseguir sem aplicar ou desfazer as alterações.

Recursos do controlador, como Estratégias de Aperto de Baixa Reação e funções gerais do controlador, entre outros, precisam de licença distribuída por meio do Sistema de Gerenciamento de Funcionalidade (FMS). Embora a configuração de recursos seja possível sem licenças específicas, a atribuição e utilização de tais recursos exigirão que seja instalada a licença correta no controlador. Consulte Licenças (FMS) para informações mais detalhadas sobre licenças.

Os programas de aperto do POWER FOCUS 8 necessitam que parâmetros sejam definidos para que os programas sejam definidos para se realizar um aperto. É obrigatório selecionar uma Estratégia e o Torque-alvo ou o Ângulo-alvo. Outras definições são opcionais, como Soft start (Partida suave), Selftap (Autoatarraxante) e Torque compensation (Compensação de torque). É possível também monitorar o aperto conforme ele avança adicionando limites dentro dos quais o torque ou o ângulo de rotação da porca deve permanecer.

O procedimento de aperto é subdividido em quatro fases: Partida, Rundown, Aperto e Parada.

Nesta seção

- Estágios da Configuração da Etapa
- Programas de aperto
- Programas de Múltiplas Etapas
- Configuração do Programa de Aperto - Parâmetros Gerais