# Export Einstellungen und Konfigurationen

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Controller auf und wählen Sie auf der linken Seite Export/Import aus.

2. Wechseln Sie zum Fenster Export, wählen Sie das Ellipse-Symbol, und dann im Popup-Fenster Einstellungen und Konfigurationen aus.

3. Wählen Sie im Export-Fenster Export aus.
   Am Ende des Exportvorgangs bestätigt ein Popup-Fenster, dass der Export abgeschlossen ist.
   Es wird automatisch eine Datei PFExport_<IAM Name>_<DatumZeit>.tar.gz heruntergeladen.

Mit dieser Option werden nur die Konfigurationen und Einstellungen des Controllers exportiert.
Die exportierten Daten werden in einer komprimierten Datei gespeichert, die mit dem IAM-Namen und dem Datum und der Uhrzeit des Exports bezeichnet ist.
Die Daten in der Datei umfassen alle Konfigurationen und Einstellungen der Steuerung, sodass die Exportdatei importiert werden und eine andere Steuerung mit der gleichen oder einer neueren Programmversion konfiguriert werden kann.
Die exportierten Daten enthalten Informationen über das IAM und die Steuerung und ebenso vorformatierte mehrstufige Verschraubungs- und Löseprogramme, die mit der MID2500-Lösung verwendet werden können.