# Konfigurácia prídavnej zbernice

Príslušenstvo nástroja je pripojené k nástroju cez prídavnú zbernicu. Príslušenstvo nástroja sa konfiguruje zvlášť pre každý nástroj na ovládači.

Konfigurácia prídavnej zbernice
Typ | Popis
--- | ---
Volič ST | Malá obrazovka a tlačidlá na výber úloh alebo programov podľa konfigurácie.
TLS značka | Značka systému lokality nástroja (Tool Location System) sa používa na poskytnutie výstupného signálu operátorovi.
EHMI | Malá obrazovka a tlačidlá na výber úloh alebo programov podľa konfigurácie.
Skener | Zariadenie na čítanie reťazca čiarového kódu alebo QR kódu, ktorý obsahuje informácie.

V tejto sekcii

- Volič ST
- TLS Značka
- EHMI
- Skener