# TPT: stringi a coppia / svita a coppia TensorPulse

Utensili
STR IXB

Prima di usare la fase di serraggio/svitamento TensorPulse, è necessario installare sul controller i seguenti tipi di licenze:

- Strategie a bassa reazione

TensorPulse valida solo per gli utensili seguenti: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

Questa fase non è supportata per utensili configurati con Accessorio riduttore anteriore (GFA) di tipo aperto o chiuso.

Serraggio a coppia TensorPulse

Questa fase genera impulsi di serraggio in avanti fino al raggiungimento della coppia target.

Svitamento a coppia TensorPulse

Questa fase genera impulsi di serraggio invertiti, fino ad arrivare sotto la coppia desiderata.

Se si attiva la fase di serraggio/svitamento TensorPulse, usare la bussola/adattatore PulseDrive necessari.
Se si attiva la fase di serraggio/svitamento TensorPulse senza la bussola/adattatore PulseDrive, tutti i serraggi risulteranno NOK. L'errore della fase "Presa/adattatore PulseDrive non rilevato" viene visualizzato in assenza di una presa/un adattatore PulseDrive.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Target di coppia: Ts | La coppia target deve essere compresa tra 0 e la coppia massima dello strumento.
Energia dell'impulso: Pe | L'energia dell'impulso consente di controllare la quantità di energia e corrente presente in ciascun impulso. L'energia d'impulso deve essere compresa tra 10% e 100%. Per impostazione predefinita è impostato sul 100%.
Fattore di messa a punto della forza di reazione | Il fattore di calibrazione forza di reazione si usa per regolare la forza di reazione durante la fase TensorPulse. Si tratta dell'energia che muove l'utensile nel senso opposto dopo ogni impulso. Un fattore di regolazione alto produce una forza di reazione e una frequenza impulsi alte. Un fattore di regolazione basso produce una forza di reazione e una frequenza impulsi basse. Il fattore di regolazione forza di reazione deve essere compreso tra 0 e 100%. Per impostazione predefinita è impostato sul 40%.

Nella traccia, l'inversione dell'angolo implica che l'utensile ruoterà all'indietro per abilitare gli impulsi, ma la testa del bullone non ruoterà necessariamente all'indietro a causa della bussola/dell'adattatore PulseDrive.