# Mode de test des Capacités de la machine activé - 10148

Mode de test des capacités de la machine activé.

Nom dans SoftPLC : MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- E/S internes : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Affichage utilisateur : FAUX

- Sélecteur logiciel : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI

- LED outil : VRAI

- Signal sonore outil ; VRAI

- Anneau outil : FAUX

- Bus de terrain : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Mode manuel : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- Vibration outil : FAUX

- Règles d'automatisation : VRAI