# 正常性

ホームビューで、[コントローラー]タブに移動し、左側のペインで[ハードウェア]を選択し、[正常性]ウィンドウに移動して、バッテリーステータスとさまざまなコンポーネントの温度に関する情報を確認します。

## バッテリーステータス

コントローラのフロントパネル内にある POWER FOCUS 8 バッテリーは、内部クロックなどの一部のシステム要素に対するバックアップ電源として機能します。バッテリーの状態は一日一回、さらにコントローラの再起動時に更新されます。バッテリーが完全に空に近い状態になると、警告 (3011) が表示されます。警告が表示されたら、できるだけ早くバッテリーを交換してください。

バッテリーステータスは、[正常性]ウィンドウの[バッテリーステータス]フィールドに表示されます。

## コントローラー コンポーネントの温度

コントローラー内のさまざまなコンポーネントの温度は、POWER FOCUS 8 によって継続的に監視されます。サポートされる温度単位は、摂氏 (℃) 華氏 (°F) ですが、摂氏がデフォルトの単位です。コントローラの再起動は必要とせずに、2 つの単位間で切り替えることが可能です。重要部品の温度が最高温度を超えると、ドライブステージが無効になり、警告 (3010) が表示されます。ドライブステージは、コンポーネント温度が最高温度制限を下回ったときに再び有効になります。

各コンポーネントにおいて、測定が行われたときのタイムスタンプとともに測定された最新のコントローラー温度が、[正常性]ウィンドウの[コントローラー温度]フィールドに表示されます。温度はコンポーネントのグラフビューで継続的に監視できます。