# Aktiv identifieringssträng – 186

Anges när en identifieringssträng har mottagits och accepterats av arbetsuppgiften; det är nödvändigt att jämna sekvenser eller åtdragningsprogram är igång.
Om en källbatchsträng körs, så anges den när alla avläsningar har mottagits och en sekvens har valts. I så fall innefattar den sammankopplade strängar bestående av sparade positioner.
För övriga arbetsuppgifter innefattar den ”VIN”-nummer.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT