# 套筒选择器外部绿光 - 10046

当套筒选择器处于外部模式时，控制绿灯（多台物理设备如何映射到由套筒选择器资源配置定义的逻辑套筒）。

- 字节 0 - 逻辑套筒 1--4

- 字节 1 - 逻辑套筒 5--8

- 字节 2 - 逻辑套筒 9--12

- 字节 3 - 逻辑套筒 13--16

- 字节 4 - 逻辑套筒 17--20

- 字节 5 - 逻辑套筒 21--24

- 字节 6 - 逻辑套筒 25--28

- 字节 7 - 逻辑套筒 29--32

每个套筒 2 位，00 = 关闭，01 = 闪烁，10 = 稳定

SoftPLC 中的名称：SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | 状态 | uint64 | 1 | 64

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE