# Kalibrácia QA

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nástroj a v ľavej table vyberte Kalibrácia QA.

2. Zmeňte parametre v okne Kalibrácia QA a vyberte možnosť Použiť na implementáciu zmien.

   Parameter | Popis
   --- | ---
   Aktivovať | ZAP: zapne možnosť kalibrácie externého nástroja. VYP: vypne možnosť kalibrácie externého nástroja.
   Virtuálna stanica | Vyberte ikonu tri bodky na pripojenie nástroja k virtuálnej stanici.
   Typ pripojenia | Pripojte cez port TCP alebo Pripojte cez port COM.
   Port COM | Viditeľné, keď je zvolený Typ pripojenia cez port COM. Zobrazí rozbaľovací zoznam s dostupnými portami COM.
   Port TCP | Viditeľné, keď je zvolený Typ pripojenia cez port TCP. Zobrazí vopred vyplnený port TCP.