# 有効な識別子の文字列 2 - 189

ソースバッチ文字列の2番目に構成された文字列に対応する信号。
スキャンシーケンスが完了し、シーケンスが選択されると、有効識別子文字列2信号が送信され、これによって、識別子部分が有効になります。
文字列は保存位置でフィルタリングされます。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：ACTIVE_ID_STRING_2

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE