# Synkroniserad åtdragning

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Konfiguration av synkroniserad åtdragning görs genom ToolsTalk 2.

Med synkroniserad åtdragning är det möjligt att ansluta och köra flera PF8-styrenheter samtidigt. Den första styrenheten i konfigurationen benämns synkreferens och styr alla åtdragnings- och datarapporter. Upp till 5 extra PF8-styrenheter – synkdelar – kan sedan anslutas till synkreferensen via en PF8-kabel för kedjekoppling. Se ställa in maskinvara för synkroniserad åtdragning. Synkdelarna styr verktygen.

## Synkreferens

Synkreferensen är systemets hjärna. Den styr:

- inställningarna för åtdragningen

- datarapporteringen

- konfigurationen av hela systemet

- anslutningen till ToolsTalk och ToolsNet

Tillbehör och fältbussar ansluts direkt till synkreferensen.

## Synkdel

Synkdelen fungerar som en enhet utan extra funktioner. IT-delen körs inte och det går inte att ansluta externa tillbehör eller protokoll till en synkdel. Varje synkdel har ett tilldelat kanalnummer. Kanalnumret används för att:

- identifiera ett anslutet verktyg och en ansluten enhet i konfigurationen för maskinvarulayout i ToolsTalk 2.

- välj de verktyg och enheter som ska ingå i åtdragningen i synkläget.

- producera resultatrapporter.

- identifiera felaktiga detaljer vid felhändelser.

## Åtdragningar

Det går bara att köra synkroniserad åtdragning i multistegsprogram för åtdragning. För synkronisering av åtdragningar mellan varje verktyg används synkroniseringspunkter. Vid dessa punkter väntar verktygen på varandra innan de fortsätter med nästa steg i åtdragningsprogrammet. Ett åtdragningsprogram kan ha upp till 25 steg (förutom synkroniseringspunkterna).

Tilldelning av åtdragningsprogram kan endast utföras genom ToolsTalk 2 och kan inte göras genom styrenheten.

## Licenser

Synkroniserad åtdragning är en FMS-funktion. Det är bara synkreferensen som kräver en licens. Det går att ställa om valfri PF8-styrenhet till en synkdel utan ytterligare licenser. Synkreferens-enhetens licens är en tilläggsfunktion för FMS-styrenheter.

Om licensen för synkreferens tas bort kan inga åtdragningar utföras i synkroniserat åtdragningsläge. Om anslutningen till licensservern förloras gäller licensen i ytterligare 48 timmar. Styrenheten söker efter en giltig synkreferenslicens varje timme.

I detta avsnitt

- Användargränssnitt synkroniserad åtdragning
- Konfigurera synkroniserad åtdragning
- Inställning av synkroniserad åtdragning (maskinvara)
- Synkroniserade åtdragningar
- Resultat i realtid från synkroniserad åtdragning
- Signaler vid synkroniserad åtdragning
- Kompatibla verktyg för synkroniserad åtdragning
- CAN-tillbehör för synkroniserad åtdragning