# Konfigurera synkroniserad åtdragning

Konfigurationen av synkreferensen och alla synkdelar måste fyllas i innan du utför maskinvaruinställningen.

## Konfigurera synkroniseringsreferensen

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Synkroniserad åtdragning till vänster.

2. Gå till fönstret Synkroniserad åtdragning och välj ellipsen bredvid Ingen synk.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Synkreferens.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i Synkreferens-konfigurationen, vilket är en förenklad version av det vanliga PF8-gränssnittet.

## Aktivera synkroniserad åtdragning

Synkroniserad åtdragning måste aktiveras på synkreferens-styrenheten. Det finns två sätt att göra detta:

1. Ställ in I/O-signalen Aktivera operation (10055) till Hög eller

2. Under Synkreferens-styrenheten: gå till fliken Konfigurationer och välj Allmän virtuell station till vänster och därefter Redigera för den aktuella konfigurationen. I fönstret Stationer för fixturmontering sätter du Autoaktivering i läge Alltid.

Om synkroniserad åtdragning inte har aktiverats visas ett felmeddelande vid körning: ”Det går inte att starta, aktiveringssignalen är låg”.

## Konfigurera synkdel

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Synkroniserad åtdragning till vänster.

2. Gå till fönstret Läge för synkroniserad åtdragning och välj ellipsen bredvid ingen synk.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Synkdel.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. I fönstret Kanal väljer du kanalnumret för synkdelen. Välj sedan lämplig kanal för synkdelen.

   Kanalnumren för synkdelarna i samma inställning måste vara unika.

5. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i Synkdel-konfigurationen, som endast visar synkroniseringsdelens kanalnummer.

## Växla tillbaka till vanligt PF8-läge (avsluta synkroniserad åtdragning)

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Synkroniserad åtdragning till vänster.

2. Gå till fönstret Synkroniserad åtdragning och välj ellipsen bredvid Synkreferens.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning visas.

3. Välj Ingen synk.

   Fönstret Synkroniserad åtdragning stängs.

4. Välj Verkställ.

   Styrenheten startar om och bootar i den vanliga konfigurationen.