# Bit de secuencia seleccionada 5 - 144

Patrón de bit que muestra la secuencia seleccionada.

Nombre en SoftPLC: SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: FALSO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO