# Núdzové zastavenie

POWER FOCUS 8 je vybavený infraštruktúrou potrebnou na vytvorenie funkcie núdzového zastavenia s nadbytočným vypínaním podľa EN ISO 138491 kategórie 3 PL d. Funkcia núdzového zastavenia musí byť použitá pri používaní funkcií diaľkového štartu.

Funkciu núdzového zastavenia je možné použiť s prístrojom na odpojenie napájania (ako je tlačidlo EM Stop). Pri stlačení sa preruší napájacie napätie do pohonu ovládača.

Funkcia núdzového zastavenia môže byť použitá buď s jedným ovládačom alebo až s 10 ovládačmi v jednom reťazci núdzového zastavenia. Pri konfigurácii s viacerými ovládačmi je signál núdzového zastavenia distribuovaných z prvého ovládača na všetky prepojené ovládače pomocou núdzového zastavenia a PoE 1 a PoE 2. Posledný ovládač v reťazci vráti signál so spätnou väzbou, ktorý indikuje, že všetky ovládače dostali signál núdzového zastavenia. Zobrazí sa udalosť Núdzové zastavenie.

Pre núdzové zastavenie je výstup 24 V DC cez konektor núdzového zastavenia na konektorovej doske.

V tejto sekcii

- Kabeláž
- Konfigurácie kódu PIN pre núdzové zastavenie