# TensorPulse 拧紧阶段参数

参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
脉冲能量 |  | 工具可以在每个脉冲中提供的脉冲能量，在以最大能量百分比形式表示的作用脉冲中提供。 | 100%
反作用力调谐系数 |  | 工具提供的能量以百分比值形式表示。反作用力调谐系数以作用能量为基础，提供舒适的反作用力。 | 40%
剩余扭矩校正系数 |  | 剩余扭矩校正系数这一术语类似于校准，用于调整电气工具测量的动态扭矩和控制工具测量的剩余扭矩。 | 100%
早期扭矩丢失检测时间 |  | 假设在从旋入到拧紧时扭矩持续增加。套筒滑脱或螺钉头损坏会使扭矩下降。在监控窗口可以发现上述状况。 | 200 毫秒
目标扭矩 |  | 拧紧的最终目标扭矩。 | 0 Nm
扭矩限值 |  | 通过单选按钮选择。 可以Automatically（自动）或Manually（手动）选择限值 | 手动
最小扭矩 | 扭矩限值 = 手动 | 步骤的最小扭矩。 | 0 Nm
扭矩最大值 | 扭矩限值 = 手动 | 步骤的最大扭矩。 | 1 Nm
角度限值 |  | 关闭：角度限值关闭。 从旋入完成开始：角度限值开启。在达到旋入完成后，系统便会开始监控拧紧角度并报告是否超出角度限值。 从扭矩：旋入角度限值开启。系统开始根据指定的扭矩值监控拧紧角度，并报告是否超出角度限值。 | 从旋入完成开始
最终角度监测扭矩 |  | 从 角度限值监控启动时开始的扭矩值。 | 20 Nm
最小角度 |  | 达到从起始点开始的角度下限时的角度值。 | 0°
最大角度 |  | 达到从起始点开始的角度上限时的角度值。 | 0°
最短时间 | 时间限值 = 开启 | 允许的最小拧紧时间。 | 10ms
最长时间 | 时间限值 = 开启 | 允许的最大拧紧时间。 | 1000ms
脉冲限值 |  | 通过快捷菜单选择： 关闭：无脉冲限值监控。 从旋入完成开始：在达到 Rundown complete torque（旋入完成扭矩）时开始监控并报告脉冲数是否超出限值。 从扭矩：在达到规定的扭矩值时开始监控并报告脉冲数是否超出限值。 | 关闭
最终脉冲监控扭矩 | 脉冲限值 = 从扭矩开始 | 从监控脉冲限值时开始的扭矩值。 | 18.75 Nm
脉冲最小值 | 脉冲限值 = 开启 | 达到最终目标值的最小脉冲数。 | 2
脉冲最大值 | 脉冲限值 = 开启 | 达到最终目标值的最大脉冲数。 | 50
角度测量条件 | 角度限值 = 开启 | 通过快捷菜单选择： 达到峰值扭矩时的值：测量拧紧期间最大扭矩处的角度值。 最大角度值：测量拧紧期间的最大角度值。 切断时数值：在开始停止阶段之前测量角度值。 | 最大角度值