# Generisk I/O 2 - 51

In-/utgång 2 används för öppet protokoll.

Namn i SoftPLC: GENERIC_IO_2

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Heltal | 1 | 8

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT