# Importar configuraciones y ajustes de controlador

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Controlador y seleccione Exportar/importar en el panel izquierdo.

2. Vaya a la ventana Importar y seleccione Importar.

   Una ventana emergente Información confirma que todos los ajustes de programas de apriete, lotes, accesorios y controladores serán reemplazados por los ajustes del archivo importado.
   Sin embargo, los ajustes de red, PIN y resultados y eventos no serán importados.

   Seleccione Continuar.

3. En la ventana emergente Importar, seleccione Escoger archivo. A continuación, seleccione el archivo que desee importar en el controlador.

   Al final del proceso de importación, el controlador se reiniciará automáticamente.

   Si se interrumpe el proceso de importación antes de que empiece, o si el archivo desaparece, aparece un mensaje informativo y se debe reiniciar el controlador para garantizar que se encuentra en un estado válido.
   Se puede completar un proceso de importación interrumpido si no se ha eliminado el archivo y no está dañado.

Cuando se importan configuraciones y ajustes de controlador, las configuraciones y ajustes existentes son sustituidos por las configuraciones y ajustes importados.

Las configuraciones siguientes no se importan ni se deseleccionan:

- Los ajustes de red del controlador no se importan.

- Los resultados y eventos no se importan.

- La asignación de licencia no se importa.

- La tarea asignada en la o las estaciones virtuales se deseleccionan.

- "jsonConfigurations.zip" (programas de apriete y afloje Multistep) no se importa.

- “licenseInformation.zip” (información sobre la licencia y capacidades del sistema) no se importa.