# Emparejar una herramienta inalámbrica con un controlador

El emparejamiento de una llave mecatrónica con un controlador se realiza de manera diferente a la del resto de herramientas inalámbricas y requiere conectar un MWRKit al controlador. Consulte las instrucciones de producto de la herramienta para más información detallada.

Antes de comenzar el proceso de emparejamiento:

- Asegúrese de contar con estaciones virtuales disponibles.

- Asegúrese de que Bluetooth está activado en el controlador.

- Asegúrese de que existen ranuras disponibles para emparejar (6 para el Bluetooth).

- Compruebe el canal de radio que se va a usar.

- Compruebe cómo poner la herramienta en modo de emparejamiento. Consulte la documentación correspondiente para las herramientas que desee emparejar o siga las instrucciones a continuación.

- Si es posible, asegúrese de que el espacio entre la herramienta y el controlador está despejado.

- Asegúrese de que no se estén emparejando otras herramientas con el controlador al mismo tiempo.

1. Active el Bluetooth en el controlador accediendo a la pestaña Ajustes, seleccionando Inalámbrico en el panel izquierdo y accediendo después a la ventana Bluetooth. Cambie el selector Activar a Activado

2. Establezca el canal de radio que desee utilizar con la herramienta inalámbrica: En la vista de inicio, vaya a la pestaña Ajustes, seleccione Inalámbrico en el panel izquierdo y acceda después a la ventana Bluetooth. Cambie el selector Activar a Activado

3. Vuelva a la vista de inicio y vaya a la pestaña Herramienta. Seleccione el icono Más en la esquina superior derecha de la pantalla para iniciar el emparejamiento.

4. Pase la herramienta a modo de emparejamiento.

5. En el cuadro de diálogo Emparejamiento, seleccione Bluetooth para comenzar el proceso de emparejamiento.

6. El proceso de emparejamiento finalizará con cualquiera de los siguientes resultados:

   - Sincronización correcta: La herramienta se ha emparejado con el controlador utilizando el canal seleccionado.

   - Sincronización incorrecta: Esto puede ser a causa de una de las siguientes razones:

     - No se han encontrado herramientas durante el proceso de emparejamiento. Asegúrese de que la herramienta se encuentre dentro del alcance y en modo de emparejamiento, después, seleccione Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Se ha encontrado más de una herramienta durante el proceso de emparejamiento. Asegúrese de que ninguna otra herramienta está en modo de emparejamiento, después, seleccione Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Emparejamiento en curso. Asegúrese de que nadie más esté realizando el proceso de emparejamiento en el controlador, después, seleccione Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Fallo de emparejamiento. Seleccione Cerrar y vuelva a intentarlo.